**BRUKSANVISNING LJUSBORD JEANETTE**

Denna produkt är godkänd och testad enligt EN 15372 och är avsedd för inomhusbruk i en förskolemiljö för barn i åldrarna 3-6 år.

**VARNING FÖR EL!**

**Lekolar vill uppmärksamma användare om följande:**

* Endast vuxen får koppla stickkontakt i vägguttag.
* Använd EJ produkt om produkten är trasig eller skadad på ett sätt som äventyrar funktion eller säkerhet. Kontakta Lekolar för support. Kontaktuppgifter nedan.
* Reparation/byte av delar ska utföras av kunnig personal. Produkt ska kopplas ur vägguttag under tiden.
* Använd endast Lekolar reservdelar.
* LED-lampor kan EJ bytas.
* Håll kabel och stickkontakt ren från smuts samt fri från fukt/vätska, som kan leda till en olycka.
* Kontrollera att inga delar är lösa. Dra åt skruvar vid behov.
* Rengör produkten med en lätt fuktig trasa.

*Kundtjänst 0479-19900*

*Växel: 0479-19800*

*Kundtjanst@lekolar.se*

*Adress: Hallarydsvägen 8, 283 36 Osby Postbox: Box 170, S-283 23 Osby*

**Garanti:**

Om inget annat gäller är garantitid 1 år från inköpsdatum.

**Teknisk data:**

Pri.: 220-240VAC, 50/60Hz

Sek.: 24VDC, Max. 1.67A Max. 16W

**EL-avfall:**

Förbrukad produkt lämnas till en återvinningscentral (enl. direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).

